고용노동부공고 제2018 – 329호

｢산업안전보건법｣ 제40조제3항 및 같은 법 시행규칙 제91조에 따라 신규화학물질의 명칭, 유해성․위험성, 연간 제조·수입량 및 노동자 건강장해 예방을 위한 조치사항을 다음과 같이 공고합니다.

2018년  8월 27일

고 용 노 동 부 장 관

※ 일련번호: 18-18-000, 공표년도-접수년도-접수번호

※ 유해성·위험성: 사업주가 제출한 독성자료의 범위 내에서 국내외 화학물질정보 DB 등을 활용하여「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」(고용노동부고시 제2016-19호)에 따라 유해성·위험성을 분류

* 독성시험 등 추가 연구를 통해 새로운 유해성·위험성 정보가 확인될 수 있음

※ 노동자 건강장해 예방을 위한 조치사항: 유해성·위험성 정보란에 기재사항이 없더라도 신규화학물질 취급노동자가 화학물질에 장·단기 노출될 경우 등을 대비하여 사업주가 취해야 하는 기본적인 조치사항을 제시

신규화학물질의 명칭, 유해성․위험성, 연간 제조·수입량 및 조치사항

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성 위험성	제조 수입량	근로자 건강장해 예방을 위한 조치사항
18-18-001	Alkyl(C=3～7)alkyl alkenoate(C=2～6) polymer with alkoxy(C=1～5)alkoxy(C=1～5)alkoxy(C=1～5)alkyl(C=1～5)alkylalkenoate(C=2～6), alkyl(C=1～5)alkyl(C=4～8) alkylalkenoate(C=2～6), alkylalkylalkenoate(C=2～6), carbomonocyclicalkyl alkyl alkeenate(C=2～6) quaternized with benzyl chloride compound with polyphosphoric acids reaction products with hetermonocycleone, glycols, polyethylene, monoethyl ether and hydropyranone		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-002	Amines, polyalkylene(1-3)poly-, N-[substituted hydroxyalkyl(3-5)] derivs.		1,000톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-003	Tintitaniumtungstenzincoxide (CASNo.1800376-54-8)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-004 18-18-116	2-alkyl(C=1～3)-2-adamantyl alkyl(C=1～3)acrylate, 1-alkyl(C=1～3)cycloalkyl(C=2～6) methacrylate, 3-hydroxy-1-adamantyl alkyl(C=1～3)acrylate, t-alkyl(C=3～5) methacrylate, γ-alkyl(C=3～5)lactone alkyl(C=1～3)acrylate copolymer		1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-005	4-[4-(1,1-Alkyl(C=1～4)alkyl(C=2～5)carbomonocycle-1,4-heteromonocycle salt with 1-(5,5,6,6-tetrafluorospiro[1,3-hetermonocyclic-2,2'tricyclo[3,3,1,13,7]decan-5'-yl]2,2-substituted-sulfoacetate (1:1)	○피부부식성/피부자극성물질구분2(피부자극성) ○심한눈손상성/눈자극성구분2(눈자극성)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-006	Propanol,3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]-1-disiloxanyl]- (CASNo.17962-67-3)		1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-007	Carbomonocycle-(alkyl-substituted-9H-carbopolycycle-yl)-alkanone(C=3～7)-(O-acetyloxime)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-008	Benzeneamine,2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis- (CASNo.52411-34-4)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-009	9-[1,1-Biphenyl]-4-yl-3-bromo-9H-carbazole (CASNo.894791-46-9)		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-010	Glycine,N-[5-(acetylamino)-2-methoxy-4-[2-(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl]diazenyl]phenyl]-N-(2-methoxy-2-oxoethyl)-,methylester (CASNo.1235882-84-4)		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-011	1-H-Benzimidazole,zincsalt (CASNo.24304-54-9)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-012	Glycine,N-[5-(acetylamino)-4-[2-(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-2-methoxyphenyl]-N-(2-methoxy-2-oxoethyl)-,methylester (CASNo.88938-51-6)		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-013 18-18-035 18-18-051 18-18-140	Trialkyl(C=1～5)[(alkyl(C=1～5)-oxo-alkenyl(C=1～3)oxy]alkane(C=1～4)aminium, halogen(1:1), polymer with alkyl(C=2～4)alkyl(C=1～5)-alkeno(C=1～3)ate, 2-alkyl(C=1～4)alkyl(C=2～7)alkyl(C=1～5)-alkeno(C=1～3)ate and alkyl(C=1～5) alkyl(C=1～5)-alkeno(C=1～3)ate, (diazenediyl) bis[dialkyl(C=1～5)-alkane(C=2～8) substituted]-initiated		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-014 18-18-050	(Dialkyl(C=1～5)phenyl)amino][(dialkyl(C=1～5)sulfophenyl)amino]-sulfophenylheteropolycycle, inner salt, metal salt, polymer with substituted bis[dialkyl(C=1～5)alkene(C=2～8)nenitrile]-initiated alkyl(C=1～5) methacrylate, alkyl(C=2～4) methacrylate, alkyl(C=1～4) alkyl(C=2～7) methacrylate, acrylic acid, alkyl(C=1～5), cycloalkyl(C=2～7) ester, isoalkyl(C=2～4) methacrylate, acrylic acid, alkyl(C=1～5), dialkyl(C=1～5) alkyl(C=1～4) ester, hydroxy alkyl(C=1～4) ester, hydroxy alkyl(C=1～4) methacrylate, methacrylic acid and alkene(C=1～4)aminium, trialkyl(C=1～5) -[(alkyl(C=1～5)-oxo-alkenyl(C=1～3)oxy], halogenated		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-015	Silane,ethenyldimethoxymethyl- (CASNo.16753-62-1)	○ 인화성 액체 구분2	1톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-016 18-18-034 18-18-037 18-18-139	Acryoic acid, alkyl(C=1～5)-, octahydro-alkano(C=1～5)-1H-indenyl ester, polymer with alkenyl(C=1～6) carbomonocycle and substituted alkyl(C=1～5)-alkyl(C=1～5)acrylate, hydrogen alkane(C=1～4)dioate acrylate		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-017	Alkyl(C=1～4)alkyl(C=2～8)alken(C=2～5)oate, polymer with alkyl(C=1～4) substituted alkyl(C=1～5) alkyl(C=1～4) alken(C=2～5)oate and alkyl(C=1～4) alkyl(C=1～4) alken(C=2～5)oate, [(1-methoxy-2-methyl-1-propen-1-yl)oxy]trimethylsilane-initiated, compounds with polyphosphoric acids, reaction products with 2-oxepanone, polyl alkyl(C=1～5)ene glycol alkyl(C=1～4)ether and tetraydro-2H-pyran-2-one		1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-018	Benzene,1-bromo-2,4,5-trifluoro- (CASNo.327-52-6)	○특정표적장기독성(1회노출)구분3(호흡기계자극) ○피부부식성/피부자극성물질구분2(피부자극성) ○심한눈손상성/눈자극성구분2(눈자극성) ○인화성액체구분3	1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-019	1-Octanone,1-[4-(phenylthio)phenyl]- (CASNo.17792-67-5)	○특정표적장기독성(1회노출)구분3(호흡기계자극) ○피부과민성구분1 ○심한눈손상성/눈자극성구분1(심한눈손상성)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-020 18-18-178	Phenol, 2,2'-[6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[5-[(2-ethylhexyl)oxy]-(CAS No. 187393-00-6)		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-021	1-Cyclohexyl-1H-pyrrole-2,5-dione polymer with alkenyl(C=2～4) carbomonocycle, alkyl(C=1～3)-alkenoic acid, alkyl(C=1～3)-alkenoic acid trialkyl(C=1～3)carbopolycyclic ester and heteromonocyclicalkyl methacrylate		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-022	[N-Alkyl-cycloalkadiene(C=3～8)-alkan(C=2～7)aminato(2-)] (N-alkylmethanaminato)metal	○ 급성독성 구분4(경구)	10톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-023	Phosphonicacid,P,P'-(1-hydroxyethylidene)bis-,potassiumsalt(1:3) (CASNo.60376-08-1)		1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-024	2,4-Dichloro-6-[1,1':3',1''-terphenyl]-5'-yl-1,3,5-triazine (CASNo.1616232-09-7)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-025	2-[[[8-(Trimethoxysilyl)octyl]oxy]methyl]-oixrane (CASNo.1239602-38-0)		1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-026	1,4-Piperazinediethanol (CASNo.122-96-3)		1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-027 18-18-028 18-18-029 18-18-030 18-18-031	Oxacycloalkan(C=5～9)one, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and alkyl-(hydroxyalkyl(C=1～5))-alkane(C=2～6)diol, di-alkyl alkane(C=2～6)dioate- and alkyl acetoacetate-blocked, alkyl(C=3～7) esters		100톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-032	Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-alkyl(C=1～5) alkane(C=2～6)dioate- and alkyl(C=1～5) acetoacetate-blocked, iso-alkyl(C=3～7) alkylalkyl((C=3～7) esters		100톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-033 18-18-036 18-18-138	Alkenoic(C=1-3) acid, alkyl(C=1-5), polymer with 1H,3H-Carbomonocyclic[1,2-c:4,5-c’]difuran-tetrone, dialkyl(C=1-5)alkyl(C=1-4) alkenoate(C=1-3), alkyl(C=1-4) alkenoate(C=1-3), substituted-alkane(C=1-3)diol and alkyl(C=1-5) dialkyl(C=1-5)-alkenoate(C=1-3)		100톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-038	3-(Difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-[(RS)-1-methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)ethyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide (CASNo.1228284-64-7)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-039	a-Hydro-w-hydroxy-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]etherwith2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol(3:1)polymerwith2,4-diisocyanatotolueneand2-methyl-2-propenoicacid2-hydroxyethylester (CASNo.부여되지않음)		10톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-040	Acetoxy-substituted-carbomonocyclic-phenyl-heteropolycyclic-octanone		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-041	1-Propanaminium,N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]amino]-,innersalt (CASNo.25054-76-6)	○피부부식성/피부자극성물질구분2(피부자극성) ○심한눈손상성/눈자극성구분2(눈자극성) ○수생환경유해성급성1	10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-042	MixtureofN-methyl-1,3-cyclopentadiene-1-ethanamine(195384-27-1)andN-methyl-2,4-cyclopentadiene-1-ethanamine(195384-28-2) (CASNo.부여되지않음)	○급성독성구분3(경구) ○특정표적장기독성(1회노출)구분1 ○피부부식성/피부자극성구분1(피부부식성) ○심한눈손상성/눈자극성구분1(심한눈손상성)	10톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-043	Carbomonocyclic carbopolycycleamine polymer with 1-pyrenecarboxaldehyde and (haloalkyl)substituted carbomonocycle		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-044	Substituted-poly(oxyalkanediyl) polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and cashew, nutshell liq., ethoxylated		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-045	Hexaethylene glycol2615-15-8		1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-046	4-PhenylethynylphthalicAnhydride (CASNo.119389-05-8)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-047	2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane (CASNo.69563-88-8)	○ 급성독성 구분3(경구)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-048	dimethyl-heteropolycycle	○특정표적장기독성(1회노출)구분3(호흡기계자극) ○피부부식성/피부자극성물질구분2(피부자극성) ○심한눈손상성/눈자극성구분2(눈자극성)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-049	Heteropolycycle, 7,13-dihydro-7,7-dimethyl-13-(4-phenylquinazolin-2-yl)-		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-052	1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione,1,3,5-tris(3-mercaptopropyl)- (CASNo.78366-85-5)	○ 급성독성 구분4(경구)	1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-053 18-18-083	1-(2-Bromoethoxy)-2-methoxyethane (CASNo.54149-17-6)	○ 급성독성 구분4(경구)	1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-054 18-18-129	2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]-ethanol (CASNo.5197-62-6)		1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-055 18-18-072	2-Hydrazinobenzothiazole (CASNo.615-21-4)	○ 급성독성 구분3(경구)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-056 18-18-128	N,N-methanetetraylbis-2-propanamine (CASNo.693-13-0)	○급성독성구분4(경구) ○특정표적장기독성(반복노출)구분2 ○피부과민성구분1 ○수생환경유해성급성1 ○수생환경유해성만성1 ○인화성액체구분3	1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-057	1,1’-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[3,4-dimethylBenzene] (CASNo.65294-20-4)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-058 18-18-077	6-(4-Hydroxyphenoxy)hexyl-2-Propenoate (CASNo.161841-12-9)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-059	1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane-2-methanol (CASNo.76950-43-1)		100톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-060	1,3-Propanediol,2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-,polymerwith1,6-diisocyanatohexaneand5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane,3,5-dimethyl-1H-pyrazole-and3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoicacid-blocked,compds.with2-(dimethylamino)ethanol(CASNo.1363284-77-8)		100톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-061	[Alkyl-cycloalkadiene(C=1∼6)-alkan(C=2∼5)aminato](alkylmethanaminato)-metal	○급성독성구분4(경구) ○피부부식성/피부자극성구분1(피부부식성) ○심한눈손상성/눈자극성구분1(심한눈손상성) ○물반응성물질및혼합물구분2	10톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-062	Alkyl alkenoic(C=2∼8) acid polymer with alkyl(C=1∼7) alkenoate(C=2∼8) and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-(2-hexyldecyloxy)-poly(oxy-1,2-ethanediyl),graft		10톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-063	[Heteropolycyclic-oxo-trioxa-diazaalkenyl(C=10∼15)phenylene]bis(oxyalkylene(C=1∼2)]bis[carbomonocyclic carboxylic acid] bis[oxoalkenyl)(C=1∼3)oxyalkyl(C=1∼6) oxyphenyl] ester		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-064	[Heteropolycyclic-dioxa-diazaalkyl(C=5∼10)phenylene]bis[carbomonocyclic carboxylic acid] bis[oxoalkenyl(C=1∼3)oxyalkyl(C=1∼6) oxyphenyl] ester		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-065	[(formylphenylene)bis(oxyalkylene(C=1∼2))]biscarbomonocyclic carboxylic acid		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-066 18-18-097	1-Bromo-2-(methylthio)benzene (CASNo.19614-16-5)	○ 급성독성 구분4(경구)	1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-067	3’,6’-Dichlorospiro[3H-2,1-benzoxathiol-3,9’-[9H]xanthene]-1,1-dioxide (CASNo.77545-45-0)	○ 급성독성 구분4(경구)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-068	Silane,dimethoxymethylpropyl (CASNo.18173-73-4)	○ 급성독성 구분4(경구)	1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-069 18-18-070	Chloroacetaldehydedimethylacetal(CASNo.97-97-2)	○급성독성구분4(경구) ○특정표적장기독성(반복노출)구분2 ○인화성액체구분3	1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-071	[(Dialkylsubstituted)alkyl(C=3∼5)]-dialkyl-trialkoxy(C=1∼3)-dioxa-disilaoctan-amine		10톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-073	Bicyclo[2.2.1]heptane-l-methanesulfonicacid,7,7-dimethyl-2-oxo-,(1R,4S)- (CASNo.35963-20-3)	○피부부식성/피부자극성구분1(피부부식성) ○심한눈손상성/눈자극성구분1(심한눈손상성)	100톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-074	(p-chlorophenyl)metaboricacid (CASNo.1679-18-1)	○ 급성독성 구분4(경구)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-075	Substituted-diphenyl-heteropolycycleamine		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-076	Metal {[carbomonocyclic phenoxy]-substituted}-heteropolycyclic		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-078	Alkyl-substituted-heteropolycycle, fluoro-alkane(C=1∼5)sulfonate		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-079	Ethanamine,2-bromo-N-methyl-,hydrobromide (CASNo.40052-63-9)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-080	1H-Pyrazole-4,5-dione,1-(2-chlorophenyl)-3-methyl-,4-[2-(4-dodecylphenyl)hydrazone] (CASNo.68239-62-3)		1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-081	Hexane,1,6-diisocyanato-,homopolymer,3-(trimethoxysily)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamine-blocked (CASNo.1204605-08-2)		1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-082 18-18-095	B-(2-Hydroxyphenyl)boronicacid (CASNo.89466-08-0)	○급성독성구분4(경구) ○특정표적장기독성(1회노출)구분3 ○피부부식성/피부자극성구분2(피부자극성) ○심한눈손상성/눈자극성구분2(눈자극성)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-084	(Alkyl(C=1∼3)carbomonocyclic)dicarbomonocyclic sulfonium salt with halosulfoalkyl(C=2∼4) carbopolycyclic carboxylate	○ 급성독성 구분4(경구)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-085	Sulfonium,triphenyl-,saltwith2-sulfoethyl4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate(1:1) (CASNo.1523503-87-8)	○ 급성독성 구분3(경구)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-086	2,2’-Dithiodibenzoicacid (CASNo.119-80-2)		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-087	Cobaltate(3-),hexakis(cyano-kC)-,zinc(2:3),(OC-6-11)- (CASNo.14049-79-7)		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-088	Disiloxane,1,1,3,3-tetramethyl-1,3-bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]- (CASNo.18724-32-8)		1톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-089	Biphenyl-dimethylcarbopolycyclic-diphenylcarbopolycyclic-amine		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-090	Phenylcarbopolycyclic heteropolycycle		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-091	Ferrate(1-),bis[2-[(4-amino-2-hydroxyphenyl)azo]-4-chlorophenolate(2-)]-,(OC-6-22’)-,N,N,N’,N’-tetrakix[mixed3-butoxy-2-hydroxypropyland2-hydroxy-3-(octyloxy)propyl]derivs.,hydrogen,compds.withN-butyl-1-butanamine(1:1) (CASNo.111559-76-3)		10톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-092	Benzenemethanol,4-(dimethylamino)-a,a-bis[4-(dimethylamino)phenyl]- (CASNo.467-63-0)	○ 급성독성 구분3(경구)	10톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-093	Amines,C12-14-tert-alkyl,bis[2-[2-[2-(hydroxy-kO)phenyl]diazenyl-kN1]-3-(oxo-kO)-N-phenylbutanamidato(2-)]cobaltate(1-)(1:1) (CASNo.92703-96-3)	○ 급성독성 구분4(경구)	10톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-094	2-([1,1‘-biphenyl]3-yl)-4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazine (CASNo.1689576-03-1)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-096	2-Bromotriphenylene (CASNo.19111-87-6)	○피부부식성/피부자극성물질구분2(피부자극성) ○심한눈손상성/눈자극성구분2(눈자극성)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-098	Oxirane, [(C10-16-alkyl-substituted)alkyl] derivs., reaction products with polyalkyl(C=1∼5)ene glycolether with [(9z)-octadecen-ylimino]bis[alkan(C=1∼5)ol(2:1), benzoates(salts)		1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-099	Carbonimidodithioicacid,cyano-,chloromethylhexylester (CASNo.852023-54-2)	○급성독성구분4(경구) ○급성독성구분2(흡입) ○피부부식성/피부자극성구분1(피부부식성) ○심한눈손상성/눈자극성구분1(심한눈손상성) ○피부과민성구분1	10톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-100	Graphene (CASNo.1034343-98-0)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-101	Tetrafluorogermane-72Ge (CASNo.62566-74-9)	○급성독성구분3(경구) ○특정표적장기독성(1회노출)구분1 ○특정표적장기독성(반복노출)구분1 ○생식독성-수유독성 ○피부부식성/피부자극성구분1(피부부식성) ○심한눈손상성/눈자극성구분1(심한눈손상성)	1톤 미만	사업주는 가스, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-102	2,3-Dibromopropanoicacid (CASNo.600-05-5)	○급성독성구분3(경구) ○특정표적장기독성(1회노출)구분1 ○피부부식성/피부자극성구분1(피부부식성) ○심한눈손상성/눈자극성구분1(심한눈손상성) ○수생환경유해성급성1 ○수생환경유해성만성1	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-103	Phosphorodifluoridousacid,ethyleneester (CASNo.3965-00-2)	○급성독성구분3(경구) ○피부부식성/피부자극성구분1(피부부식성) ○심한눈손상성/눈자극성구분1(심한눈손상성)	10톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-104	1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dion (CASNo.1522-22-1)	○급성독성구분4(경구) ○급성독성구분4(경피) ○급성독성구분4(흡입) ○피부부식성/피부자극성구분1(피부부식성) ○심한눈손상성/눈자극성구분1(심한눈손상성) ○인화성액체구분3	1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-105	2-[(4-amino-3-methoxyphenyl)sulphonyl]ethylhydrogensulphate (CASNo.26672-22-0)	○피부부식성/피부자극성구분1(피부부식성) ○심한눈손상성/눈자극성구분1(심한눈손상성)	100톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-106	Boron,(benzenemethanamine)trifluoro-,(T-4)- (CASNo.696-99-1)	○ 급성독성 구분4(경구)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-107 18-18-113	Hexanedioicacidpolymerwith1,6-hexanedioland2-methylenebutanedioicaciddi-2-propenoate,reactionproductswith6H-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin6-oxide (CASNo.586960-90-9)		10톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-108	Bromosubsititutedheteropolycycle		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-109	2-Propynylmethanesulfonate (CASNo.16156-58-4)	○급성독성구분3(경구) ○피부부식성/피부자극성물질구분2(피부자극성) ○심한눈손상성/눈자극성구분2(눈자극성) ○피부과민성구분1	1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-110	Silicagel reaction products with aluminoxane, alkyl(C=1∼4), alkyl(C=1∼4) group-terminated [bis(2-methyl-4-(4-tert-butylphenyl)-carbopolycyclic)-alkylsilanediyl] zirconium disubstituted		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-111	Silicagel reaction products with aluminoxane, alkyl(C=1∼4), alkyl(C=1∼4) group-terminated [(2-methyl-4-(4-tert-butylphenyl)-indenyl)(alkyl(C=2∼5)-(alkyl(C=3∼6)carbomonocyclic)-carbopolycyclic)-alkylsilanediyl] zirconium disubstituted		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-112	Furandione, polymer with ethenylcarbomonocycle, (alkylalkylene(C=1∼4)-alkan(C=2∼5)diyl)carbomonocycle, oxirane, alkyl, polymer with oxirane, substituted alkyl(C=2∼5) alkyl ether, alkyl-alkane(C=2∼5)diamine, polyphosphoric acids, oxepanone, polyalkylene(C=1∼5) glycol mono-methyl ether, tetrahydro-2H-pyran-2-one and azobis(alkylbutyronitorile)-initiated		1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-114	Dodecanamide,N-(2-hydroxyethyl)- (CASNo.142-78-9)	○ 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1(눈 손상성)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-115	Carbomonocyclic dicarboxylic acid [phenylene bis[ethynediyl phenylene ethynediyl[alkyl[bicarbomonocyclic]ylidene]oxycarbonyl phenylene]]bis[[(oxopropenyl)oxy]butyl] ester		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-117	p-Menthane-3,8-diol (CASNo.42822-86-6)		1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-118	Cyclohexane,(ethyldimethoxysilyl)- (CASNo.131390-30-2)		10톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-119	Benzene,(1,1-dimethylethyl)- (CASNo.98-06-6)	○급성독성구분3(흡입) ○특정표적장기독성(1회노출)구분2 ○피부부식성/피부자극성물질구분2(피부자극성) ○심한눈손상성/눈자극성구분2(눈자극성) ○인화성액체구분3	1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-120	Hexanoicacid,2-bromo- (CASNo.616-05-7)	○급성독성구분4(경구) ○피부부식성/피부자극성구분1(피부부식성) ○심한눈손상성/눈자극성구분1(심한눈손상성)	1톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-121 18-18-196	Benzeneaceticacid,α,α-dichloro-,ethylester (CASNo.5317-66-8)	○피부과민성구분1 ○수생환경유해성급성1	10톤 미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-122	Hexamethylenediisocyanateoligomersreactionproductswith3-methoxypropylamine (CASNo.162492-07-1)		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-123	Substituted alkyl(C=1∼10) thiosulfate		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-124	Sulfonium,triphenyl-,2-hydroxybenzoate(1:1) (CASNo.345580-99-6)	○급성독성구분3 (경구)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-125	Sulfonium,triphenyl-,saltwith4,4,5,5,6,6-hexafluorodihydro-4H-1,3,2-dithiazine1,1,3,3-tetraoxide(1:1) (CASNo.808752-25-2)	○급성독성구분4 (경구)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-126	Morpholinium,4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methyl-,chloride(1:1) (CASNo.3945-69-5)	○급성독성구분4 (경구)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-127	Spiro[12H-benzo[a]xanthene-12,1’(3’H)-isobenxofuran]-3’-one,9-[ethyl(3-methylbutyl)amino]- (CASNo.115392-27-3)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-130	2-Bromoaniline (CASNo.615-36-1)	○급성독성구분4 (경구)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-131	2-chloro-4-phenylquinazoline (CASNo.9874-83-7)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-132	Alkyl-alkenoic(C=2∼6) acid polymer with 4-(1-Methylethenyl)phenol, alkyl-alkenoic(C=2∼6) acid alkyl ester, heteropolycycle alkyl ester alkyl alkenoic(C=2∼6) acid, 1-cyclohexyl-1H-pyrrole-2,5-dione and carbomobocycle-heteromonocycle-substituted, azobis[dialkyl alkane(C=3∼7)nitrile]-initiated		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-133 18-18-157	Tetraethenylsilane (CASNo.1112-55-6)	○특정표적장기독성(1회노출)구분3(호흡기계자극) ○피부부식성/피부자극성물질구분2(피부자극성) ○심한눈손상성/눈자극성구분2(눈자극성) ○인화성액체구분2	1톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-134	2H-1-Benzopyran-2-one, 7-methoxy-3-[(1E)-2,2,2-trifluoro-[[[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy]imino]ethyl]-(CAS No. 1882044-49-6)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-135	[Carbopolycyclic-(tetraalkyl-heteromonocyclic)carbomonocyclic]-dicarbomonocyclic-triazine		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-136	[Substituted-(carbopolycyclic)carbomonocyclic]-dicarbomonocyclic-heteromonocycle		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-137	Dialkyl-carbopolycyclic-heteromonocycle	○급성독성구분4 (경구)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-141	9,9‘-bis([1,1’-biphenyl]-4-yl)-heteropolycycle		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-142	Triphenylsulfoniumsaltwith1-[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)methyl]2,2-difluoro-2-sulfoacetate(1:1) (CASNo.912290-04-1)	○급성독성구분3 (경구)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-143	Bis(heteropolycycle phenyl)-dicarbomonocycle-tercarbomonocycle-diamine		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-144 18-18-146 18-18-154	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-polymer with 1,1’-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], substituted carbomonocycle and alkyl(C=2~5)-alkanol-blocked		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-145	Aluminium,3-hydroxy-4-[(4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonicacidcomplex (CASNo.12227-62-2)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-147	1,2-Cyclohexanedicarboxylicacid,1-butyl2-(phenylmethyl)ester (CASNo.1200806-67-2)		100톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-148	Bis(hydroxyalkyl(C=1∼7)-alkanediol substituted-alkylethers		1톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-149	Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(2-mercaptoethyl)imidazo[4,5-d]imidazole2,5(1H,3H)-dione (CASNo.1569262-17-4)	○급성독성구분3 (경구)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-150	Tetrakis(substituted-alkyl)-dioxo-heteropolycycle	○급성독성구분4 (경구)	1톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-151	3-(N,N-Diethylaminopropyl)triethoxysilane (CASNo.10049-42-0)	○급성독성구분4 (경구)	10톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-152	3,6-Bis[(2,6-dimethylphenyl)amino]-9-(2-sulfophenyl)xanthylium,innersalt (CASNo.60275-11-8)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-153	(Substituted-dioxo-dihydro-carbopolycyclic)heteropolycyclic naphthalene-sulfonate		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-155	Isoalkanol,reactionproductswithbis(aminoalkyl(C=1∼6))carbomonocyclealkoxy(C=3∼8)alkanol(C=2∼7)and2,4,-TDI		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-156	Reactionproductsof2-(chloromethyl)oxiraneanddisubstituted-dicarbomonocyclic-alkane,hydrogenated	○피부부식성/피부자극성물질구분2(피부자극성) ○심한눈손상성/눈자극성구분2(눈자극성) ○피부과민성구분1	1톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-158	Alkanaminium, hydroxyalkyl(C=2∼5)-dialkyl(C=1∼4), salts with succinic acid polyisoalkylene(C=1∼5) derivs		10톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-159	Tri(hydroxyalkyl(C=1∼5))isocyanurate polymer with 1,3(2H,4H)-Primidine diacetic acid, 5-nitro-2, 4-dioxo-, 1,3-bis(1,1-dimethylethyl) ester, Substituteddialkanolic(C=1∼5) acid and Alkanediol		1톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-160	Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-hydro-w-hydroxy-,polymerwith5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane,C13-richC11-14-isoalcs-blocked (CASNo.1263416-28-9)		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-161	Phosphonium,tetraphenyl-,saltwith2,3-naphthalenediol,compd.with2,3-naphthalenediol (CASNo.502157-73-5)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-162	Tetracarbomonocyclicphosphonium,bis[carbopolycyclediolato(2-)-κO2,κO3] carbomonocyclicsilicate(1-)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-163	Hydroxy-(hydroxyalkyl)-alkyl alkanoic(C=2∼8) acid polymer with di(substituted-alkyl)carbomonocycle, alkyl(C=1∼7)-(hydroxyalkyl)-alkanediol(C=2∼8), dioxo-heteromonocycle, hydro-hydroxypoly(oxyalkanediyl(C=1∼7) and [(alkylalkylidene(C=1∼7))dicarbomonocyclic]bis[hydroxypoly(oxyalkanediyl(C=1∼7))], compd.with ammonia		1,000톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-164	Amines, polyalkylene(1-3)poly-, N-[substituted hydroxyalkyl(3-5)] derivs		1,000톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-165	1,1‘:3‘,1’’-Terphenyl,5’-bromo- (CASNo.103068-20-8)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-166	bromobenzene-D5 (CASNo.54165-57-5)	○피부부식성/피부자극성물질구분2(피부자극성) ○심한눈손상성/눈자극성구분2(눈자극성) ○인화성액체구분3	1톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-167	2-hydroxydibenzofuran (CASNo.86-77-1)	○특정표적장기독성(1회노출)구분3(호흡기계자극) ○피부부식성/피부자극성물질구분2(피부자극성) ○심한눈손상성/눈자극성구분2(눈자극성)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-168 18-18-169	Benzenemethanaminium,N,N-dimethyl-N-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl]-,chloride(1:1),polymerwithbuthyl2-methyl-2-propenoate,2-(dimethylamino)ethyl2-methyl-2-propenoate,2-ethylhexyl2-methyl-2-propenoate,methyl2-methyl-2-propenoate,α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (CASNo.1245797-56-1)		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-170	9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene (CASNo.161265-03-8)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-171	4-dibenzofuranboronicacid (CASNo.100124-06-9)	○급성독성구분3(경구) ○피부부식성/피부자극성물질구분2(피부자극성) ○심한눈손상성/눈자극성구분2(눈자극성)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-172	Benzenemethanaminium,N,N-dimethyl-N-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl]-,chloride(1:1),polymerwithbuthyl2-methyl-2-propenoate,2-(dimethylamino)ethyl2-methyl-2-propenoate,2-ethylhexyl2-methyl-2-propenoate,methyl2-methyl-2-propenoate,α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)and2-methyl-2-propenoicacid (CASNo.1245797-44-7)		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-173	Benzenemethanaminium,N,N-dimethyl-N-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl]-,chloride(1:1),polymerwithbutyl2-methyl-2-propenoate,2-(dimethylamino)ethyl2-methyl-2-propenoate,2-ethylhexyl2-methyl-2-propenoate,methyl2-methyl-2-propenoate,α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)andphenylmethyl2-methyl-2-propenoate (CASNo.1251740-75-6)		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-174	Alkyl alkenoic(C=3∼8) acid alkyl ester polymer with alkenyl(C=1∼6)carbomonocycle, alkyl(C=1∼6) alkenoate(C=3∼8), substitutedalkyl(C=1∼6) alkenoate(C=3∼8), heteromonocyclic-alkyl alkyl-alkenoate(C=3∼8) and alkanediol(C=3∼8) mono(alkyl-alkenoate(C=3∼8)), reaction products with dialkanol(C=1∼6)amine, alkanoates (salts)		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-175	Alkyl alkenoic(C=3∼8) acid alkyl ester polymer with alkenyl(C=1∼6)carbomonocycle, alkyl(C=1∼6) alkenoate(C=3∼8), heteromonocyclic-alkyl alkyl-alkenoate(C=3∼8) and alkanediol(C=3∼8) mono(alkyl-alkenoate(C=3∼8)), reaction products with substituted-dialkanol(C=1∼6), alkanoates (salts)		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-176	phenyl-substituted-carbopolycycle	○급성독성구분4(경구) ○피부부식성/피부자극성물질구분2(피부자극성) ○심한눈손상성/눈자극성구분2(눈자극성)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-177	N9,N10-di-2-naphthalenyl-N9,N10-diphenyl-9,10-Anthracenediamine (CASNo.473717-08-7)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-179	Bis(phenyl-heteropolycyclic)carbopolycycle	○특정표적장기독성(1회노출)구분3(호흡기계자극) ○피부부식성/피부자극성물질구분2(피부자극성) ○심한눈손상성/눈자극성구분2(눈자극성)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-180	Alkane(C=5∼9)dione, [[[(acetylsubstituted)imino]-carbomonocycle-oxoalkyl]-alkyl(C=1∼5)-heteropolycycle]-, acetyloxime		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-181 18-18-182	Fattyacids,C18-36,esterswithethyleneglycol (CASNo.94944-95-3)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-183	Furandione, telomer with alkyl(C=1∼4)-alkyl(C=1∼4)ene-alkan(C=2∼6)diyl)[carbomonocycle] and ethenylbenzene, oxycarbomonocyclealkyl(C=1∼5)ester, esters with alkyl(C=1∼5)ene glycol-(C=13∼15) alkyl ethers, ammonium salts,-azenediyl[alkyl(C=1∼4)alkan(C=2∼6)substituted]-initiated		1톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-184	4-Hydroxybenzophenone (CASNo.1137-42-4)	○특정표적장기독성(1회노출)구분3(호흡기계자극) ○피부부식성/피부자극성물질구분2(피부자극성) ○심한눈손상성/눈자극성구분2(눈자극성)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-185	[(Alkoxy(C=2∼5)alkyl(C=4∼7)alkylsilanediyl)-bis(alkyl(alkyl(C=2∼5)carbomonocyclic)-carbopolycyclic)] zirconium disubstituted	○특정표적장기독성(1회노출)구분3(호흡기계자극) ○피부부식성/피부자극성물질구분2(피부자극성) ○심한눈손상성/눈자극성구분2(눈자극성)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-186	Formaldehyde,polymerswithepichlorohydrin,phenolandreduced1,1’-[methylenebis(oxy)]bis[2-chloroethane]-sodiumsulfide(Na2(Sx))-1,2,3-trichloropropanepolymer (CASNo.405228-35-5)		100톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-187	[carbomonocyclic]-yl-(alkyl-carbopolycycle-yl)-carbomonocyclic-benzo[b]fluoren-amine		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-188	N-[Bicarbomonocycle]-yl-N-[[(heteropolycycle)-carbopolycycle-yl]carbomonocycle]-dialkyl-carbopolycyclic-amine		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-189	Phenyl heteropolycyclic naphthyl heteromonocyclic di-phenyl		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-190	Alkyl-alkenoic(C=2∼6) acid polymer with 4-(1-methylethenyl)phenol, alkyl-alkenoic(C=2∼6) acid alkyl ester, alkyl-alkenoic(C=2∼6) acid heteropolycycle alkyl ester, 1-cyclohexyl-1H-pyrrole-2,5-dione and carbomobocycle-heteromonocycle-substituted, azobis[dialkyl alkane(C=3∼7)nitrile]-initiated		100톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-191 18-18-192	[[[[Substituted [[hydroxy-sulfo-[[[[(sulfoxxy)alkyl] sulfonyl]carbomonocyclic]azenyl]carbopolycyclic]amino-heteromonocyclic]amino]hydroxysulfo-carbopolycyclic]azenyl]carbopolycyclic]sulfonic acid		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-193	Alkane(C=3∼7)dioic acid, polymer with dialkyl(C=1∼4)alkane(C=2∼5)diol, alkyl(C=1∼5)(hydroxyalkyl(C=1∼4) alkane(C=2∼5)diol, heteropolycyclicdione and 2,2,4,4-tetramethyl-1,3-cyclobutanediol		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-194	Alkenoic acid, alkyl(C=1∼4), alkyl (C=12∼15) ester polymer with N, N’-Diethyl-N,N’-bis-[6-(ethyl-{2-[2-(2-methyl-acryloyloxy)-ethylcarbamoyloxy]-ethyl}-azaniumylidene)-9-o-benzenesulfonate-9H-xanthen-3-yl]-hexane-1,6-diamine, alkenoic acid, and heteromonocycle-one, carbomonocycle-		1톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-195	Alkenoic acid polymer with alkenoic acid, alkyl(C=1∼4) ester, alkenoic acid, alkyl(C=1∼4)-, hydro-alkanoinden(C=1∼4)-yl ester, and benzoic acid, 4-[2-[5-cyano-1-(2-ethylhexyl)-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]diazenyl]-, 2-hydroxy-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl ester		1톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-197	Bis(pinacolato)diboron (CASNo.73183-34-3)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-198	1-Butyl-2-pyrrolidinone (CASNo.3470-98-2)	○급성독성구분4(경구) ○피부부식성/피부자극성구분1(피부부식성) ○심한눈손상성/눈자극성구분1(심한눈손상성)	100톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-199	Dialkyl(C=1∼5)olalkanoic acid polymer with ethoxylated trialkyl(C=1∼5)olalkane and alkenoic acid		1톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-200	Dialkyl(C=1∼5) phosphonate polymer with alkyl(C=3∼7)-alkyl(C=2∼6)-alkanediol and alkane(C=4∼8)diol	○피부부식성/피부자극성물질구분2(피부자극성) ○심한눈손상성/눈자극성구분1(심한눈손상성)	10톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-201	Benzenemethanaminium,N,N-dimethyl-N-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl]-,chloride(1:1),polymerwithbuthyl2-methyl-2-propenoate,2-(dimethylamino)ethyl2-methyl-2-propenoateandα-[2-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl]-ω-hydroxypoly[oxy(1-oxo-1,6-hexanediyl)] (CASNo.1316297-97-8)		10톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-202	1-(triphenylen-2-yl)naphthalen-2-yl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-203	6‘-(Diethylamino)-1’,3’-dimethylfluoran (CASNo.21934-68-9)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-204	2-propenoicacid,2-chloro-,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctylester (CASNo.96383-55-0)	○급성독성구분4(경구) ○특정표적장기독성(반복노출)구분2	1,000톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-205	Silanetriol, [(substituted alkoxy)alkyl]-		1톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-206	(Substituted-dibenzo-thiophenyl)carbomonocycle-heteropolycycle	○ 수생환경 유해성 만성2	10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-207	2,4-dichloro-benzo[4,5]thieno[3,2-d]pyrimidine (CASNo.160199-05-3)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-208	Alkyl(C=12∼16)2-methyl-2-propenoatepolymerswithpolyethylene-polypropyleneglycolmonoetherwithpropyleneglycolmonomethacrylateandstyrene (CASNo.1315321-46-0)		10톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-209	Tricarbomonocyclic-heteropolycyclediamine		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-210	2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene (CASNo.309721-44-6)		1톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-211	N,N-Dimethyl-N-[3-(trihydroxysilyl)propyl]-1-octadecanaminium,chloride(1:1) (CASNo.199111-50-7)	○수생환경유해성급성1 ○수생환경유해성만성1	1톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-212	Aluminum cerium metal oxide		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-213	Reaction mixture of hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol, toluene diisocyanate, bis(4-isocyanatophenyl)methane, carbomonocycle, alkylene(C=1∼3) [isocyanate-, homopolymer, carbomonocyclesulfonyl isocyanate, alkyl(C=1∼3)-, alkane(C=1∼3), alkoxy(C=1∼3)-, oxybis(alkyl(C=1∼3)alkylene(C=2∼4)) tetraoxycarbomonocyclic diphosphate, trioxycarbomonocyclic phosphite, siloxanes and Silicones, alkyl(C=1∼3), reaction products with silica, alkyl(C=1∼3)alkyl(C=3∼5) acetate and ethyl methyl ketone		1톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-214	Tris[7-substitutedcarbomonocyclic-6-fluoro-1,4-dihydro-4-(oxo-KO)-heteropolycycle-3-carboxylato-KO3] europium		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-215	Substituted hydroxy sulfo sulfooxy alkyl sulfonyl carbomonocyclic azenyl carbopolycyclic amino heteromonocyclic amino hydroxyl sulfonapthalenyl azenyl naphthalene sulfonic acid		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-217	2-Propenoicacid,2-methyl-,butylester,polymerwithbutyl2-propenoate,ethenylbenzene,2-hydroxyethyl2-metyl-2-propenoate,methyl2-methyl-2-propenoateand2-propenoicacid,tert-Bu.2-ethylhexaneperoxoate-initiated (CASNo.2113663-93-5)		1톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-218	1,3,2,-Dioxathiane,2,2-dioxide (CASNo.1073-05-8)	○ 급성독성 구분3(경구)	1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-219	Carbomonocyclic-bis(heteropolycyclic)-triazine		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-220	3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3-2-dioxaborolan-2-yl)-dibenzofuran (CASNo.1056113-50-8)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-222	Alkylsiloxanepolyol tetrakis(substituted)		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-223	4-Chloro-2-(4-Fluorophenylamino)-5,6-dimethyl-pyrimidine (CASNo.199463-20-2)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-224	(Bicarbomonocyclic-yl)-substituted carbomonocyclic heteromonocycle		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-225	Bicarbomonocyclic-carbomonocyclic-(carbopolycycle-heteropolycyclic)-heteromonocycle		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-226	(Carbomonocyclic-((carbopolycyclic)naphthalenyl)-heteromonocyclic)-bicarbomonocyclic-carbonitrile		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-227	Di(bicarbomonocyclic)-biheteropolycycle		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-228	(Bicarbomonocycle)-yl-(tricarbomonocyclic dibenzofuran)-yl-carbomonocyclic-heteromonocycle		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-229	2-Propenoicacid,polymerwith(chloromethyl)oxirane,formaldehydeand2-methylphenol (CASNo.148721-59-9)		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-230	Phosphonicacid,P-(hydroxymethyl)-,diethylester (CASNo.3084-40-0)		1톤 미만	사업주는 미스트 및 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-231	3-Methacrylamidophenylboronicacid (CASNo.48150-45-4)		1톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-232	(Substituted-carbomonocyclic)benzo-carbopolycyclic-heteromonocycle		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
18-18-233	Bromo-substituted-dicarbomonocyclicheteromonocycle		10톤 미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것